D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

# D.1.1.17 SOUHRNNÝ VÝPIS VÝROBKŮ

#### Dokumentace pro provádění stavby

zpracovaná dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

STAVBA

**Energetické úspory objektu MěÚ Holešov, ul. Tovární**

MÍSTO STAVBY

Tovární 1407/28, 769 01 Holešov

parcela č. 2724/17 a 2724/13, katastrální území Holešov

STAVEBNÍK

Město Holešov (IČ 002 87 172, Masarykova 628, 76 901 Holešov)

ZPRACOVATEL

K PROJEKT, Kročil s.r.o. (IČ 022 86 424, Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice)

Hlavní projektant Ing. Tomáš Kročil (ČKAIT 1302110, IP00)

Vypracoval Ing. Tomáš Sviták (IČ 039 59 694)

ZAKÁZKA

23ZAK1364

DATUM

prosinec 2023

Obsah

[D.1.1.17 SOUHRNNÝ VÝPIS VÝROBKŮ 1](#_Toc162404972)

[Obecné zásady 3](#_Toc162404973)

[C – Vnější otvorové výplně 3](#_Toc162404974)

[Plastová okna a dveře 3](#_Toc162404975)

[Garážová vrata 14](#_Toc162404976)

[P – Plastové výrobky 15](#_Toc162404977)

[Vnitřní parapety 15](#_Toc162404978)

[Větrací mřížky 16](#_Toc162404979)

[Větrací komínky 16](#_Toc162404980)

[K – Klempířské výrobky 17](#_Toc162404981)

[Vnější parapety 17](#_Toc162404982)

[Oplechování stříšek 18](#_Toc162404983)

[Okapový systém 18](#_Toc162404984)

[Oplechování k hydroizolační PVC fólii 19](#_Toc162404985)

[Z – Zámečnické výrobky 20](#_Toc162404986)

[Vnější okenní mříže 21](#_Toc162404987)

[Vnější předokenní žaluzie 21](#_Toc162404988)

## Obecné zásady

* Před výrobou prvků je nutno uvedené rozměry a počty ověřit přímo na stavbě.
* Výpis výrobků nenahrazuje dílenskou ani dodavatelskou dokumentaci.
* Součástí dodávky jednotlivých prvků bude i potřebný kotevní materiál a montáž.
* Použité barevné provedení bude musí být odsouhlaseno stavebníkem, případně i projektantem.

## C – Vnější otvorové výplně

- Prvky jsou značeny velkým písmenem „C“ a pořadovým číslem příslušného výrobku.

- Prvky jsou ve schématech zobrazeny pohledem ze strany interiéru (pokud není uvedeno jinak).

### Plastová okna a dveře

* Materiál rámu: plastový komorový profil
* Barevný odstín rámu (vnější / vnitřní): bílý / bílý
* Spodní podkladní profil 30 mm
* Zasklení: čiré izolační trojsklo (případně bezpečnostní zasklení – v pozicích dle výpisu) s plastovým distančním rámečkem
* Klika: hliníková bílá standardní (případně uzamykatelná klika – v pozicích dle výpisu)
* Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (v pozicích dle výpisu), vnější a vnitřní parapety jsou v samostatné části výpisu.
* Součinitel prostupu tepla:
  + okna Uw = max. 0,9 W/(m2×K)
  + dveře Uw = max. 1,1 W/(m2×K)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C01** | **CELKEM** | **9** | OKENNÍ SESTAVA 3×2   * Rozměr 4800 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravá sklopná (2 levá, 1 pravá), spodní sklopná * Meziokenní svislé sloupky rozšířeny PVC panely šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků) * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 3 |
| 2NP | 3 |
| 3NP | 3 |
| MÍSTNOST č. | |
| 106, 108, 109,  209 (2ks), 210,  309, 311, 312 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C02** | **CELKEM** | **5** | OKENNÍ SESTAVA 3×2   * Rozměr 4800 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 2 pravá), spodní sklopná * Meziokenní svislé sloupky rozšířeny PVC panely šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků) * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 2 |
| 3NP | 2 |
| MÍSTNOST č. | |
| 110,  208, 212,  308, 314 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C03** | **CELKEM** | **2** | OKENNÍ SESTAVA 3×2   * Rozměr 3800 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 2 pravá), spodní sklopná * Meziokenní svislé sloupky rozšířeny PVC panely šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků) * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 118,  218 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C04** | **CELKEM** | **3** | OKENNÍ SESTAVA 2×2   * Rozměr 3150 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 1 pravé), spodní sklopná * Meziokenní svislý sloupek rozšířen PVC panelem šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků) * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 1 |
| MÍSTNOST č. | |
| 105,  207,  307 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C05** | **CELKEM** | **15** | OKENNÍ SESTAVA 2×2   * Rozměr 2400 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 1 pravé), spodní sklopná * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 7 |
| 2NP | 8 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 120, 121, 122, 123 (2ks), 124, 125,  220, 221, 222, 223 (2ks), 224 (2ks), 225 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C06** | **CELKEM** | **2** | OKENNÍ SESTAVA 2×2   * Rozměr 2400 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 1 pravé), spodní sklopná * Meziokenní svislý sloupek rozšířen PVC panelem šířky 15 cm (z důvodu zakrytí vnitřních příček, okenních sloupků) * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 120,  220 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C07** | **CELKEM** | **12** | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ   * Rozměr 1500 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravé sklopné pravé, spodní sklopné * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 4 |
| 2NP | 4 |
| 3NP | 4 |
| MÍSTNOST č. | |
| 108 (2ks), 111, 112,  205, 209 (2ks), 213,  302, 306, 310, 311 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C08** | **CELKEM** | **6** | OKNO DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ   * Rozměr 1500 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravé sklopné levé, spodní sklopné * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 3 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 2 |
| MÍSTNOST č. | |
| 101, 108, 113,  209,  309, 315 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C09** | **CELKEM** | **1** | OKNO DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ (SE ŠTULPEM)   * Rozměr 1500 × 1800 mm * Bez středového sloupku * Křídla: pravé sklopné, levé * Příslušenství: uzamykatelná klika (okno bude sloužit jako přístup na střechu objektu) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 1 |
| MÍSTNOST č. | |
| 305 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C10** | **CELKEM** | **4** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ   * Rozměr: 1500 × 550 mm |
| 1PP | 4 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 001, 004, 008, 009 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C11** | **CELKEM** | **11** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ   * Rozměr: 900 × 550 mm |
| 1PP | 11 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 006 (2ks), 007 (3ks), 008, 009 (3ks), 010 (2ks) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C12** | **CELKEM** | **2** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ LEVÉ   * Rozměr: 900 × 900 mm |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 129, 217 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C13** | **CELKEM** | **2** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ LEVÉ   * Rozměr: 600 × 1200 mm |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 1 |
| MÍSTNOST č. | |
| 114,  319 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C14** | **CELKEM** | **15** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PRAVÉ   * Rozměr: 600 × 1200 mm |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 5 |
| 2NP | 5 |
| 3NP | 5 |
| MÍSTNOST č. | |
| 114 (4ks), 115,  214 (5ks),  317 (4ks), 319 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C15** | **CELKEM** | **7** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PRAVÉ   * Rozměr: 550 × 550 mm |
| 1PP | 7 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 003 (2ks), 013, 014 (4ks) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C16** | **CELKEM** | **1** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ LEVÉ   * Rozměr: 500 × 550 mm |
| 1PP | 1 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 013 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C17** | **CELKEM** | **2** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ LEVÉ   * Rozměr: 600 × 900 mm |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 2 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 128 (2ks) | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C18** | **CELKEM** | **1** | OKENNÍ SESTAVA 2×2   * Rozměr 1900 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravá sklopná (1 levé, 1 pravé), spodní sklopná * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 226 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C19** | **CELKEM** | **1** | OKENNÍ SESTAVA – SCHODIŠTĚ   * Rozměr: 2000 × 4750 mm * Fixní zasklení v kombinaci s 3 sklopnými křídly (horní křídlo bude vybaveno pákovým ovladačem) * V místě betonové schodišťové mezipodesty bude pevný bílý PVC panel * Fixní zasklení nad schodišťovou podestou bude provedeno z bezpečnostního izolačního trojskla |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 204 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C20** | **CELKEM** | **2** | OKENNÍ SESTAVA – SPOJOVACÍ KRČEK   * Rozměr: 2200 × 3000 mm * Fixní zasklení v kombinaci s 2 sklopnými křídly, která budou vybaveny pákovými ovladači * Spodní fixní zasklení budou z bezpečnostního izolačního trojskla |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 116,  216 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C21** | **CELKEM** | **1** | BALKONOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ (SE ŠTULPEM)   * Rozměr 1500 × 2350 mm * Bez středového sloupku * Křídla: levé sklopné, pravé * Příslušenství: uzamykatelná klika (okno bude sloužit jako přístup na terasu) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 1 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 202 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C22** | **CELKEM** | **1** | OKNO DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ   * Rozměr 1200 × 1800 mm * Křídla: horní otevíravé sklopné levé, spodní sklopné * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie (s výjimkou jižní fasády, kde budou okna vybaveny vnějšími žaluziemi) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 124 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C23** | **CELKEM** | **1** | OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ PRAVÉ   * Rozměr: 900 × 1200 mm * Příslušenství: vnitřní horizontální žaluzie |
| 1PP | 1 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 011 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C24** | **CELKEM** | **1** | SESTAVA – HLAVNÍ VSTUP I   * Rozměr: 4550 × 2750 mm * Fixní zasklení, dvoukřídlé dveře pravé (otevíravé ven) * Spodní část z plné výplně (PVC panel) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 101 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C25** | **CELKEM** | **1** | SESTAVA – HLAVNÍ VSTUP II   * Rozměr: 2950 × 2750 mm * Fixní zasklení, spodní část z plné výplně (PVC panel) |
| 1PP | 0 |
| 1NP | 1 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 101 | |

### Garážová vrata

* Materiál: hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem, izolační výplň PU tl. min. 40 mm
* Křídlo: plné otevíravé ven, profilace (panel se střední drážkou)
* Zámek: cylindrická vložka
* Barevné provedení: bílá (RAL 9016)
* Kování: bezpečnostní klika (s překrytím cylindrické vložky) bílá
* Příslušenství: křídlová zarážka (pozink)
* Součinitel prostupu tepla: Uw = max. 1,1 W/(m2×K)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZN | POČET | ks | SCHÉMA / POPIS |
| **C30** | **CELKEM** | **2** | GARÁŽOVÁ VRATA DVOUKŘÍDLÁ PRAVÁ   * Rozměr: 2500 × 2100 mm * Otevíravé ven |
| 1PP | 2 |
| 1NP | 0 |
| 2NP | 0 |
| 3NP | 0 |
| MÍSTNOST č. | |
| 012 (2ks) | |

## P – Plastové výrobky

* Prvky jsou značeny velkým písmenem „P“ a pořadovým číslem příslušného výrobku.

### Vnitřní parapety

* Vnitřní parapet plastový komůrkový tloušťky 20 mm
* Výška nosu 40 mm
* Povrchová melaminová fólie (CPL laminát) 0,2 mm
* Dodávka včetně bočních krytek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **CELK.** | **1PP** | **1NP** | **2NP** | **3NP** | **MÍSTNOST č.** | **DÉLKA (mm)** | **ŠÍŘKA / SCHÉMA** |
| **P01** | **5** | 0 | 1 | 2 | 2 | 108, 209 (2ks), 309, 311 | 4850 | Vnitřní PVC parapet, šířka 20 cm (200 mm), bezúdržbový, bílý**340 mm** |
| **P02** | **10** | 0 | 4 | 3 | 3 | 105, 106, 109, 110, 208, 210, 212, 308, 312, 314 | 3200 |
| **P03** | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2050 |
| **P04** | **33** | 0 | 10 | 11 | 12 | 101, 107 (2ks), 108 (4ks), 111, 112, 113, 202, 205, 206, 207 (2ks), 209 (3ks), 211 (2ks), 213, 302, 305, 306 (2ks), 307 (2ks), 309, 310, 311, 313 (2ks), 315 | 1550 |
| **P05** | **17** | 0 | 6 | 5 | 6 | 114 (5ks), 115, 214 (5ks), 317 (4ks), 319 (2ks) | 650 |
| **P06** | **1** | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 3850 | Vnitřní PVC parapet, šířka 20 cm (200 mm), bezúdržbový, bílý**400 mm** |
| **P07** | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 | 2550 |
| **P08** | **15** | 0 | 7 | 8 | 0 | 120, 121, 122, 123 (2ks), 124, 125, 220, 221, 222, 223 (2ks), 224 (2ks), 225 | 2450 |
| **P09** | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 | 1950 |
| **P10** | **6** | 0 | 3 | 3 | 0 | 119, 120, 124, 219 (2ks), 220 | 1250 |
| **P11** | **2** | 0 | 1 | 1 | 0 | 129, 217 | 950 |
| **P12** | **2** | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 (2ks) | 650 |
| **P13** | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 | 001, 004, 008, 009 | 1550 |
| **P14** | **12** | 12 | 0 | 0 | 0 | 006 (2ks), 007 (3ks), 008, 009 (3ks), 010 (2ks), 011 | 950 |
| **P15** | **8** | 8 | 0 | 0 | 0 | 003 (2ks), 013 (2ks), 014 (4ks) | 650 |

### Větrací mřížky

* Plastová mřížka s přírubou
* Odstín: bílý
* Včetně síťky proti hmyzu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **CELK.** | **1PP** | **1NP** | **2NP** | **3NP** | **MÍSTNOST č.** | **ROZMĚRY (mm)** | **SCHÉMA** |
| **P30** | **4** | 2 | 1 | 1 | 0 | 008, 014, 129, 213 | Ø 100 mm |  |
| **P31** | **1** | 1 | 0 | 0 | 0 | 012 | 150 × 150 mm |  |
| **P32** | **2** | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 300 × 300 mm |

### Větrací komínky

* Větrací komínky odvětrání kanalizace pro plochou střechu s povlakovou hydroizolací
* s integrovanou manžetou z hydroizolační PVC fólie
* výška nad izolaci 300 mm (max. 500 mm)
* včetně dešťové krytky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **POČET** | **ROZMĚR** | **SCHÉMA** |
| **P50** | **2** | DN 50 |  |
| **P51** | **3** | DN 100 |
| **P52** | **3** | DN 125 |

## K – Klempířské výrobky

- Prvky jsou značeny velkým písmenem „K“ a pořadovým číslem příslušného výrobku.

### Vnější parapety

* Materiál: lakovaný zinkovaný plech
* Barevný odstín: RAL 7016 Antracitová šedá

#### Vnější parapety RŠ 270

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **CELK.** | **1PP** | **1NP** | **2NP** | **3NP** | **MÍSTNOST č.** | **DÉLKA** | **RŠ (mm) / SCHÉMA** |
| **K01** | **14** | 0 | 4 | 5 | 5 | 106, 108, 109, 110, 208, 209 (2ks), 210, 212, 308, 309, 311, 312, 314 | 4800 mm | **RŠ 270** |
| **K02** | **2** | 0 | 1 | 1 | 0 | 118, 218 | 3800 mm |
| **K03** | **3** | 0 | 1 | 1 | 1 | 105, 207, 306 | 3150 mm |
| **K04** | **17** | 0 | 8 | 9 | 0 | 120 (2ks), 121, 122, 123 (2ks), 124, 125, 220 (2ks), 221, 222, 223 (2ks), 224 (2ks), 225 | 2400 mm |
| **K05** | **20** | 0 | 7 | 6 | 7 | 101, 108 (3ks), 111, 112, 113, 202, 205, 209 (3ks), 213, 302, 305, 306, 309, 310, 311, 315 | 1500 mm |
| **K06** | **1** | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1200 mm |
| **K07** | **2** | 0 | 1 | 1 | 0 | 129, 217 | 900 mm |
| **K08** | **19** | 0 | 8 | 5 | 6 | 114 (5ks), 115, 128 (2ks), 214 (5ks), 317 (4ks), 319 (2ks) | 600 mm |

#### Vnější parapety RŠ 220

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **CELK.** | **1PP** | **1NP** | **2NP** | **3NP** | **MÍSTNOST č.** | **DÉLKA** | **RŠ (mm) / SCHÉMA** |
| **K09** | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 | 001, 004, 008, 009 | 1500 mm | **RŠ 220** |
| **K10** | **12** | 12 | 0 | 0 | 0 | 006 (2ks), 007 (3ks), 008, 009 (3ks), 010 (2ks), 011 | 900 mm |
| **K11** | **7** | 7 | 0 | 0 | 0 | 003 (2ks), 013, 014 (4ks) | 550 mm |
| **K12** | **1** | 1 | 0 | 0 | 0 | 013 | 500 mm |

#### Vnější parapety RŠ 330

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **CELK.** | **1PP** | **1NP** | **2NP** | **3NP** | **MÍSTNOST č.** | **DÉLKA** | **RŠ (mm) / SCHÉMA** |
| **K13** | **2** | 0 | 1 | 1 | 0 | 116, 216 | 2200 mm | **RŠ 330** |

### Oplechování stříšek

* Materiál: lakovaný zinkovaný plech
* Barevný odstín: RAL 7016 Antracitová šedá

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **POČET** | **DÉLKA** | **RŠ** | **SCHÉMA** |
| **K20** | 1 ks | 1850 mm | 1080 mm | OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY HUP |
| **K21** | 1 ks | 6900 mm | 700 mm | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY NAD GARÁŽÍ |

### Okapový systém

* Materiál: lakovaný zinkovaný plech (FeZn RAL)
* Barevný odstín: RAL 7016 Antracitová šedá

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **MNOŽSTVÍ** | **POPIS** | **ROZMĚR** |
| **K30** | 24,8+11,6 = 36,4 m | Půlkruhový okapní střešní žlab | RŠ 333 |
| 4 ks | Žlabové čelo půlkruhové pro žlab |
| 45 ks | Žlabový hák |
| 3 ks | Kotlík oválný | 333/120 mm |
| **K31** | 2,3+0,9+8,8 = 12,0 m | Půlkruhový okapní střešní žlab | RŠ 250 |
| 6 ks | Žlabové čelo půlkruhové pro žlab |
| 15 ks | Žlabový hák |
| 3 ks | Kotlík oválný | 250/80 mm |
| **K32** | 2×12+9,5 = 33,5 m | Okapní svod svislý kruhový | Ø 120 mm |
| 6 ks | Koleno 72° falcované |
| 2×6+5 = 17 ks | Objímka svodu s trnem |
| 3 ks | Lapač střešních splavenin svislý |  |
| **K33** | 9,5+5,0 = 14,5 m | Okapní svod svislý kruhový | Ø 80 mm |
| 4 ks | Koleno 72° falcované |
| 8 ks | Objímka svodu s trnem |
| 2 ks | Lapač střešních splavenin svislý |  |

### Oplechování k hydroizolační PVC fólii

* Prvky určené pro napojení povlakové střešní hydroizolační PVC-P fólie
* Materiál: poplastovaný zinkovaný plech
* Povrchová úprava: lícová strana PVC-P fólie, rubová strana šedý lak
* Odstín: standardní šedá (RAL 7040)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **MNOŽSTVÍ** | **POPIS** | **SCHÉMA** |
| **K40** | **Celkem: 152,5 m**   * Atika nad 3NP: 58,8 m * Atika nad 2NP: 45,2 m * Okap nad 3NP: 27,1 m * Okap nad 2NP: 12,6 m * Terasa 2NP: 8,8 m | Okapnice RŠ 250 |  |
| **K41** | **Celkem: 122,8 m**   * Atika nad 3NP: 63,9 m * Atika nad 2NP: 42,4 m * Lemování zdi nad 2NP: 7,5 m * Lemování zdi terasa 2NP: 9,0 m | L profil vnitřní RŠ 100 |  |
| **K42** | **Celkem: 9,5 m**   * Střecha nad 3NP: 1,3 m * Střecha nad 2NP: 1,0 m * Terasa 2NP: 7,2 m | Okapnice háková RŠ 250 |  |
| **K43** | **Celkem: 16,5 m**   * Lemování zdi nad 2NP: 7,5 m * Lemování zdi terasa 2NP: 9,0 m | Tmelící lišta RŠ 70 |  |

## Z – Zámečnické výrobky

- Prvky jsou značeny velkým písmenem „Z“ a pořadovým číslem příslušného výrobku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **POČET** | **POPIS** | **SCHÉMA** |
| **Z01** | 1 ks | PEVNÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK   * Povrchová úprava: žárové zinkování * Materiál: ocel S235 * Výrobní skupina EXC2 | Výškový rozdíl 3,9 m |
| **Z02** | 1 ks | VCHODOVÁ STŘÍŠKA  (NAD VÝTAHOVÝMI DVEŘMI)   * Pultové zastřešení * Rozměr: 1600 mm × 850 mm * Konstrukce: práškově lakovaný hliník (bílá RAL 9016) * Zastřešení: čirý komůrkový polykarbonát tl. min. 4,5 mm s oboustranným UV filtrem * Třída reakce na oheň B, s1, d0 |  |
| **Z03** | 1 ks | ROŠT ANGLICKÉHO DVORKU   * Pochozí rošt z pororoštu * Rozměr: 1200 × 700 mm |  |
| **Z04** | 1 ks | REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRO   * Materiál: nerezová ocel (broušená) * Rozměr: 1500 × 600 mm * Uzamykatelné na čtyřhran |  |
| **Z05** | 1 sestava | VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ TERASY   * Materiál: nerezová ocel * Zábradlí výšky 1 m * Boční kotvení * Výplň svislá * Délka: 3,4 + 8,8 + 3,4 = 15,6 m |  |
| **Z06** | 2 ks | OCHRANNÝ SLOUPEK – OCHRANA VENKOVNÍHO NEREZOVÉHO KOMÍNU   * Materiál: ocel žárově zinkovaná (jekl) * Vhodný do exteriéru * Výška: min. 0,6 m * Včetně patky pro kotvení do stávajícího podkladního betonu |  |

### Vnější okenní mříže

* Pevná zabezpečovací mříž pro použití do exteriéru
* Materiál: ocel
* Povrchová úprava: žárové zinkování + nástřik práškovou barvou
* Barevný odstín: bílá (RAL 9016)
* Bezpečnostní třída: RC3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **CELK.** | **1PP** | **1NP** | **2NP** | **3NP** | **MÍSTNOST č.** | **STAVEBNÍ OTVOR (šířka × výška)** |
| **Z10** | **1** | 1 | 0 | 0 | 0 | 013 | 500 × 550 mm |
| **Z11** | **7** | 7 | 0 | 0 | 0 | 003 (2ks), 013, 014 (4ks) | 550 × 550 mm |
| **Z12** | **11** | 11 | 0 | 0 | 0 | 006 (2ks), 007 (3ks), 008, 009 (3ks), 010 (2ks) | 900 × 550 mm |
| **Z13** | **4** | 4 | 0 | 0 | 0 | 001, 004, 008, 009 | 1500 × 550 mm |
| **Z14** | **1** | 1 | 0 | 0 | 0 | 011 | 900 × 1200 mm |
| **Z15** | **2** | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 (2 ks) | 600 × 1200 mm |
| **Z16** | **2** | 0 | 2 | 0 | 0 | 112, 113 | 1500 × 1800 mm |
| **Z17** | **2** | 0 | 2 | 0 | 0 | 128 (2 ks) | 600 × 900 mm |
| **Z18** | **1** | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 900 × 900 mm |

### Vnější předokenní žaluzie

* Materiál: hliníkové profily
* Barevný odstín: antracitová šedá
* Vnějšími žaluziemi budou vybavena okna na jižní fasádě stavby.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZN** | **CELK.** | **1PP** | **1NP** | **2NP** | **3NP** | **MÍSTNOST č.** | **STAVEBNÍ OTVOR (šířka × výška)** |
| **Z30** | **6** | 0 | 2 | 2 | 2 | 106, 108, 208, 209, 308, 309 | 4800 × 1800 mm |
| **Z31** | **2** | 0 | 1 | 1 | 0 | 118, 218 | 3800 × 1800 mm |
| **Z32** | **3** | 0 | 1 | 1 | 1 | 105, 207, 307 | 3150 × 1800 mm |
| **Z33** | **2** | 0 | 1 | 1 | 0 | 120, 220 | 2400 × 1800 mm |
| **Z34** | **3** | 0 | 0 | 1 | 2 | 205, 302, 306 | 1500 × 1800 mm |
| **Z35** | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1500 × 2550 mm |